ROM WRITTER 사용법

1. LAB TOOL-48 ROM PROGRAMMER를 구동한다.

2. DEVICE 선택:  □MPU□

□ATMEL□

□AT89C51□ --> CMOS  (정전기에 취약함)

3. ROM 삽입(40핀용 확인 → 좌측 상단에 손잡이를 올린다.)

4. Load absolute file(INTEL HEX file)

--> c:\xasm\asm51\*.A51 파일 선택

5. Program 명령으로 ROM Programming 시작......

Program=Blank & Write & Verify

6. (필요시)기타 옵션 프로그램들 확인

- Edit: 프로그래머의 내부 버퍼내용 확인

- Read: ROM 내용을 버퍼로 읽는 명령

- Write: ROM 내용을 write하는 내용

- Erase(Blank): ROM 내용을 비우는(blank 상태)

- Verify: 버퍼 = ROM 상태가 동일한지 체크

- Security bit: "0"(No security bit)

"1"(1-bit security)

"2"(2-bit security)

"3"(3-bit security)

7. END...

- 정보네트워크공학 전공 -