☆  목  차  ☆

* 서       론

* 지렁이 처리법의 성립 배경

* 지렁이 처리법의 구성 요소

* 지렁이 처리법의 운영 방법

* 지렁이처리법의 활용 및 관리현황

-  우리 나라 지렁이 처리법 현황

-  외국의 지렁이 처리법 현황

-  각국의 지렁이 관리 현황

* 결      론

● 서   론

현재 각국에서 발생하는 유기성물질은 갈수록 증가하고 있으나 이를 처리할 매립지는 감소추세에 있으며 소각방법 또한 유해 대기오염물질 생성으로 처리비용이 증가되는 문제점이 있다.

지렁이를 이용한 방법은 지렁이가 유기성폐기물을 먹는 그 자체가 바로 처리이며 환경학적으로도 수천년의 역사를 갖고있는 안정한 방법이며 최근에는 가축폐기물, 산업장슬러지처리등 환경분야와 의약품의 원료로까지 그 역할과 기능이 확대되고 있으며 최근에는 환경농업과 유기성물질의 퇴비화에 중점적으로 이용되고 있다.

지금부터 알아볼 지렁이처리방법은 유기성폐기물을 지렁이가 섭취하는 과정에서 자연적으로 처리되고 지렁이는 증식되어 유가물로 판매 이용되며 배설물인 분변토는 토양개량제나 탈취제 등으로 상품화되고 미처리된 물질은 지렁이 사육장에서 장기간 발효, 부숙되어 실질적인 관점에서 이방법은 유기성폐기물의 처리와 재활용이라는 기술적인 장점을 가진 것으로 생각된다.

본론에서는 지렁이의 처리방법의 구성요소 및 처리운영법 활용 및 관리현황에 대해 알아보며 다른 나라에서는 어떤 방법으로 사용되는 가에 대해서도 간략히 알아보겠다.

※ 용어 정리

* Vermi(지렁이)  +  Culture(사육, 양육) = Vermiculture

∀  지렁이 사육

* Vermi(지렁이)  +  Composting(퇴비) = Vermicomposting

∀  지렁이 퇴비화

* Vermi(지렁이) +  Stabilization(안정화)

= Vermistabilization

∀  지렁이 안정화

Organic Material

* 지렁이 처리방법 모식도 *

Aging

↓

Earthworm Bed

↓

Separation

Earthworm		Casting		Not Consumed Material

↓

↓          ↓         ↓

Fish Feed		Soil Fertilizer

↓          ↓

Fish Bait		Deodorant

↓          ↓

Protein for

Livestock

↓

Raw Material

for Medicine etc.

↓

● 지렁이처리법의 성립 배경

∀ 개념 : 지렁이에게 자연적인 상태로 유기성 물질을 공급            함으로써 지렁이의 증식과 활성을 도모하고 이를            통한 농경지의 경운과 수확증대에 활용되는 것.

● 지렁이처리법의 구성요소

; 지렁이를 이용하여 유기성슬러지를 처리 및 안정화시키는 방법인      Vermicomposting은 지렁이, 먹이, 사육상으로 구성된 3가지가 서로     유기적으로 조화되어 지렁이가 생육, 성장 될 수 있는 조건이 충족     되어야만 한다.

▷ 지렁이 종류와 특성 ♤

구 분	일반 양식지렁이		비양식지렁이
	Eisenia foetida	Lumbricus rubellus	Lumbricus terrestris	Allolobopho racaliginosa
일반 명칭	줄(분뇨) 지렁이	붉은 지렁이	Night Crawler	Field Worm
색 (Color)	Brown and Brown Violet	Reddish Brown	Rose or Brown	Buff Bands
지렁이의 크기(성체)-굵기	4-8mm	4mm	8mm	4mm
지렁이의 길이	50-100mm	70-150mm	80-300mm	40-200mm
지렁이의 무게	2-3mg(부화시), 0.4g(성체평균),2.4g(최대)	**	5.0g	**
난포생상수(개/년)	11(야외), 100(사육 최적조건)	79-106	적음	27
난포의 크기	3.87 * 3.17	3.18 * 2.76	5.97 * 4.69	**
부화 기간	3주(25도), 11주(야생)	16(Field)	**	19Weeks
부화수(마리/난포)	1.6-3.6(평균)	일반적으로 1-2	일반적으로 1-2	일반적으로 1-2
성숙 기간	5-9주(18-28도 적정조건시), 47-74주(야외)	37주(야외)	52주(야외)	55주(야외)
수 명	4.5년	**	6년	길다

* 먹이

: 지렁이는 유기물을 자체적으로 소화하거나 양분을 분해, 흡수하는     소화기능이 덜 발달. 따라서 부숙된 것을 선호.

ex) 동물의 분, 목재 및 제지 폐기물 등.

- 조 건 -

1) pH

pH범위	지렁이가 생존한 슬러지의 수	지렁이가 사멸한 슬러지의 수	계
5.40-8.05	19	10	29
>5.40, <8.05	0	8	8
계	19	18	37

▷ 슬러지 pH값(37건)과 지렁이 생존 여부의 통계 ♤

2) Eh (산화환원전위)

▷ 슬러지 산화, 환원전위값(37건)과 지렁이 생존 여부의 통계 ♤

Eh범위	지렁이가 생존한 슬러지의 수	지렁이가 사멸한 슬러지의 수	계
-122-210mV	20	6	26
>-122mV, 210mV<	1	10	11
계	21	16	37

3) Ec (전기 전도도)

: 전기전도도에 영향을 미치는 종류에 따라 차이가 있음.

==>  용존염류의 양 : Nacl - 3.3%

NH4Cl - 6.6% 영향을 미침

4) 알칼리도

▷ 슬러지 알칼리도(37건)과 지렁이 생존 여부의 통계 ♤

알칼리도범위	지렁이가 생존한 슬러지의 수	지렁이가 사멸한 슬러지의 수	계
500-1000ppm	19	4	23
>150ppm	0	14	14
<1000ppm	0	14	14
계	19	18	37

- 먹이 급이 방법 -

1) 먹이 급이량 : 1년 1□당 약 0.33 ton/□

2) 먹이 급이방법 : 가급적 먹이를 얇게

* 사육상

<조건>

∀ 1) 적정 온도

2) 적정 습도 : 급수탑, 급수시설 설치, 자동급수장치이용

수분공급

3) 작업 공간 확보 (먹이 공급과 분변토 채취 작업)

4) 환기 가능한 구조, 배수로 및 배수펌프 설치

5) 두더지, 뱀, 쥐 등 출입방지

<사육상의 종류>

∀ 1) 가정용 소형 지렁이 사육상

: 가정에서 발생한는 음식물쓰레기등을 처리하는

가정용 지렁이퇴비화용기.

2) 대형 현장 사육상

- 우리 나라 : 비닐 하우스 사육상

- 미     국 : 대형 노지 사육상

- 일부 국가 : 다단 상자식 방법

†  먹이 주입 방식 : 회분식 → 연속식

인 력 → 기계화식

● 지렁이처리법의 운영방법

1) 지렁이 이식 방법 및 안정화

- 원래의 사육장과 같은 조건으로 유지.

- 적정온도 유지 : 15도이상인 상태.

- 지렁이 사육상이 이식하기 전에는 지렁이 분과 함께 이식하며,

충분한 급수와 보온 덮개 사용.

- 이식 후 5일간은 먹이를 주지 않음.

2) 온 도 : 적정 온도 15 ∼ 25도

3) 습 도 : 적정 습도 70 ∼ 80%

∀  먹이와 사육상 서식처의 습도

4) pH와 산도 : 지렁이는 먹이를 소화시키는데 있어

어느 정도의 산을 필요로 함

∀  적정 산도 : 6.9 ∼ 6.95 (6.8-7.2)

5) 통기성

6) 급수 관리

7) 도망 방지 : 기상조건에 따라 기어나오거나 이동하는          경향이 있으므로 밝은 조명시설을 설치하여 도망          을 관리함

8) 장마철관리 : 배수로의 정비 관리

노지 사육상에서는 유실방지턱 설치

● 지렁이처리법 활용 및 관리현황

지렁이 양식법	: 1970년말 일본을 경유하여 도입

* 우리 나라 지렁이처리법 현황

G-7사업	: 환경적 측면에서 지렁이 본래의 기능을 이용한 최초의 연구

↓

지렁이를 이용한 유기성 슬러지 처리방법공인	: 지렁이의 환경정화능력 공인

↓

▷ 지렁이처리 가능한 유기성슬러지 발생량 추정 ♤

==>  우리 나라에서 발생하는 유기성폐기물의 양 : 약 1200만톤

종 류	발생량(만톤)	처리가능 추정량(만톤)
하수처리슬러지	107.6	107.6 * 0.3 = 32.3
분뇨슬러지케이크	11	11
폐수처리슬러지	527.2	527.6 * 0.3 = 158.3
동, 식물성 잔재물	58.2	58.2
음식물쓰레기	476.8	476.8
계	1108.8	736.6

현실적으로 처리의 가능성과 경제성이 확보될 수 있는 양 : 700만톤

규 모	단위용량당 절감비용	매립지비용 절감액 추정효과
현재 처리량(11만톤)	*시설단가:3090(원/□) *운영비용:14,360(원/□)	162,000만원
100만톤		1,745,000만원
300만톤		5,235,000만원
500만톤		8,725,000만원

▷ 지렁이처리법으로 처리하는 경우 매립지비용 절감효과 ♤

* 외국의 지렁이 처리법현황

==>  외국에서는 지렁이를 농업과 목축에 활용하여

생산성을 높이는 기술등 많은 분야 상품 또는

기술이 사업의 한 분야로 널리 이용 개발되고 있다.

♠ 지렁이 관련 산업 -	지렁이 분변토 판매회사
	지렁이 판매업 회사
	지렁이퇴비화용기 및 판매회사

♠ 지렁이 관련정보교류 -	지렁이 전문잡지
	지렁이 활용교육 및 박물관 운영
	일반성인 지렁이퇴비화 운영교육
	국제지렁이 심포지엄

* 각국의 지렁이 관리 현황

캐나다 : 「발생폐기물의 50% 감소정책」을 수립하고

퇴비화 방법 적극활용. 대형지렁이 퇴비화시설을

개발, 각국에 수출시도

미 국 :  가정에서 발생되는 음식물, 정원에서 발생하는

green폐기물등을 지렁이를 이용하여 퇴비화하는

방법 공급

호 주 : 도시 생활쓰레기를 지렁이를 이용하여 처리

특히, 수거된 플라스틱을 재활용하여 지렁이퇴비화

용기를 만들어 전세계 판매망을 구축하여 판매중

프랑스 : La Voulte에 지렁이 처리시설을 이용

1991년부터 발생되는 쓰레기를 대량처리하고 있음

인 도 : 지렁이 퇴비화 방법을 이용하는 기술

♠ 바나나, 포도등의 재배에 지렁이 분변토사용

수거인부가 하루 250-300kg의 젖은 유기성폐기물과

20-25kg의 건조한 폐기물 수거

(화학비료양 90%정도 감소)

재활용 가능한 쓰레기 선별

↓

나머지물질은 가로 3m, 세로 1.5m, 높이 0.75m

저장시설에서 10일간 뒤집으면서 발효

↓

2차 저장시설 - 지렁이 투입

↓

30일간 경과

↓

매우 작은 입자형태의 지렁이 분변토로 바뀜

↓

분변토를 포장하여 판매,

일부는 음식물쓰레기반입시 복토로 사용

↓

● 결  론

앞에서 살펴본 바와 같이 지렁이 관련산업이 최근들어 관심을 갖고 연구되고 있지만 일부국가를 제외하고는 우리나라와 같이 아직 초보적인 수준에 불과한 실정이다.

지렁이 처리법은 단순하고 간단하며 누구나 할 수 있는 그런 쉬운 기술이라 도외시 하는 경향이 있으나 지렁이를 사용한 유기성폐기물처리는 우리나라의 어려운 농업과 폐기물 처리 문데를 해결해줄 좋은 기술이라 본다.

그러기 위해서는

첫째.  지렁이에 대한 연구 필요.

둘째.  지렁이 전문가 양성이 필요.

셋째.  이러한 기술을 일반 국민에게 홍보필요.

넷째.  지렁이 연구가 아직은 미흡한 단계이지만 외국과의

공동연구를  통해 우리에게 필요한 기술은 받아들이고

우리나라에서 필요한 분야에서 활용.

이러한 지렁이처리법은 처리과정에서 2차 환경오염물질이 생성되지 않으므로 환경친화적인 기술이다. 따라서 보급할 수 있는 기술의 개발이  절실히 요구된다.