산업폐기물을 이용한 도로 포장 응용

1. 발생

원    료     :    (원료 처리→배출→산업쓰레기)

↓

생산공정     :    (공정상에서 폐기되는 부산물)

↓

오염방지     :    (오염을 일으키는 부산물)

↓

슬 러 지     :    (산업폐기물)

↓

처    리

매  립      재  생         소  각       기  타

(35.0 %)    (40.0 %)      (10.0 %)     (15.0 %)

(약 10,000,000 톤/년)

2) 처리 목표

	1992년	1997년	2001년
1인당 쓰레기 발생량(kg)	1.54	1.49	1.39
생활쓰레기 관리구조 재활용(%) 소 각(%) 배 립(%)	7.9 1.5 89.2	20.0 14.2 65.8	30.0 25.0 45.0
쓰레기 처리비 부담율(%)	12.0	60.0	10.0
사업장폐기물 관리구조 재활용(%) 소 각(%) 매 립(%)	53.6 13.0 33.4	60.0 17.5 22.5	65.0 15.0 20.0

3) 배출 업종

(표 1) 산업폐기물 업종

분류번호	업 종	포 함 업 종
01 02 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	산업용 화학물 제조업 기타 화학 제품 제조업 식료품 제조업 해산물 도매 및 소매장 음료품 및 담배제조업 섬유제조엄 종이제조업 비금속광물제품 제조업(석유, 석탄제품제외) 육상운수 및 자동차 수 선업 세탁업 세탁광업 금속광업 비금속광업 인쇄및출판업 사진처리업 사회서비스업 축산업 전기업 기 타	유기화학물, 산업용 무기화학물, 산업용 가스 합성 유기염료, 염색 및 유연제 액스와 합성 유연제, 안료 및 착색제재, 비료, 살충제, 합성고무, 또는 재생섬유제조, 기타 산업용 화학물 도료, 의약품, 비누 세정제 및 제라틴, 폭약, 성냥, 카본 블랙, 광택제, 사진용 화학물, 잉크, 방향유 제조, 기타 화학 제품. 도살, 고기가공 및 저장, 낙농물, 과실 및 야채, 통조림 및 가공저장, 해산물, 통조림 및 가공저장, 동식물유지, 빵제품 및 국수제조, 설탕 및 설탕과자, 배합사료, 조미료, 두부제조업 기타 해산물 도매 및 소매장(건어물 또는 가공품 제외), 기타 주정, 소주, 인삼주, 중류주, 약주 및 탁주, 청주, 포도주, 맥주, 청량음료, 담배제조업, 기타 방적 및 제사, 직물제품, 편직, 융단 및 돗자리끈 및 로오프, 직조 섬유표백, 염색 및 정리업, 기타 펄프, 종이, 판지, 세로판 제조업, 목재등 도기, 자기및토기, 유리 및 유리제품, 시멘트, 석회 및 플라스틱, 구조점토제품, 암면석제품 제조업, 기타 철도, 고속버스, 시외버스, 시내버스, 지하철, 택시 전세 및 관광버스, 도로화물 운수업, 주차장, 자동차수선, 자동차세차, 윤활유 교환업 세탁업 무연탄 및 갈탄광업, 기타 철광업, 비철금속 광업 토사석채취, 화학 및 비료원료용 광물광업 기타 인쇄 및 출판업, 기타 사진처리업, 영화제작업 교육서비스, 학술연구기관 의료 및 보건서비스업 낙농업, 육유사육업, 양돈업, 마사육업, 경마장 전기업 기타(금융업, 목욕탕, 숙박업 등 서비스업)

4) 분류

(그림 1) 산업폐기물 처리계통도

산업폐기물

특정 산업                          일반산업

부패성      유해성       무해성

특정폐기물                                       일반폐기물

처 리                                            처 리

재  생       소  각                                   재활용

열회수        재

매    립

가. 특정폐기물

나. 일반폐기물

5)폐기물 유해성

가. 특정 유해 산업 폐기물 조건

특정 유해 폐기물	특정 유해 폐기물의 종류
1. Cd 또는 그 화합물 2. CN 화합물 3. 유기인 화합물 4. Pb 또는 그 화합물 5. 6가 Cr 또는 그 화합물 6. As 또는 그 화합물 7. Hg 또는 그 화합물 8. PCB 9. Cu	1. 용출시험결과 용출액에 Cd가 0.1ppm이상 검출 될 경우 2. 상기 시험에서 1 ppm 이상 3. 상기 시험에서 1 ppm 이상 3. 상기 시험에서 1 ppm 이상 4. 상기 시험에서 1 ppm 이상 5. 상기 시험에서 0.5 ppm 이상 6. 상기 시험에서 0.5 ppm 이상 7. 상기 시험에서 0.05 ppm 이상 8. 상기 시험에서 0.03 ppm 이상 9. 상기 시험에서 3 ppm 이상

나. 중금속이 인체에 미치는 영향

중 금 속	급 성 독 성	만 성 독 성
카드뮴(Cd) 비소(As) 시안(CN) 유기수은(Hg) 납(Pb) 크롬(Cr)	구토, 복통, 오심 설사, 혈압강하, 혼수 호흡급박, 구토, 두통 신경질환, 난청 황달, 근육통 복통, 심한 갈증	폐, 신장질환, 암유발 중추신경장애, 암유발 신경질환, 신장장애 신장장애, 환각증상 환각, 시력장애 비중격천공, 피부암

3. 그 외의 산업폐기물 재활용 대책

- Fly Ash

1. 조사 배경

2. 필요성과 목적

3. 활용성

3-1 발생경로

3-2 발생량

표 1.  석탄의 사용량과 Fly Ash 발생량  (단위 : 천톤)

년도	석탄사용량		Fly Ash 발생량
	유연탄	무연탄	유연탄	무연탄
1987	4,957	2,183	652	1,090
1989	5,894	2,337	783	1,063
1991	7,017	2,044	781	1,284
2001	29,214	1,334	4,382	600
2006	33,732	850	5,060	382

3-3 Fly Ash 처리 시스템

(i) 수류 수송방식

(ii) 진공 수송방식

(iii) 압력 수송방식

(iv) 진공/압력 수송방식

4. 재활용

4-1 재활용 현황

표 3.  연도별 Fly Ash의 재활용률  (단위 : 톤)

년도	발생량	재활용	재활용률(%)
1990	1,865,994	282,360	15.1
1991	1,865,382	290,659	15.7
1992	1,868,020	198,015	10.6
1993	2,192,230	284,402	13.0
1994	2,493,883	357,693	14.3

4-2 재활용과 관련 산업

4-2-1 시멘트

(i) 수급

년도 (year)	합계 (total)	수출(exports)			국내소비(domestic coconsumption)			재고 (stocks)
		계 (sub-total)	크링커 (crinker)	시멘트 (cement)	계 (sub-total)	공장출하 (shipments)	수입 (imports)
1986	24,792,174	4,404,811	1,508,947	2,895,864	20,387,363	20,387,363	-	655,197
1987	27,592,288	4,827,102	1,731,325	3,105,777	22,755,184	22,755,184	-	455,716
1988	29,798,575	3,594,588	858,976	2,735,612	26,201,987	26,201,987	-	531,048
1989	31,552,508	3,342,444	893,158	2,449,286	28,210,064	28,210,064	-	347,677
1990	35,847,918	2,961,606	388,899	1,562,707	33,210,064	31,796,032	2,100,280	568,025
1991	48,857,145	1,671,421	443,423	1,227,998	44,185,228	37,115,328	7,070,900	547,069
1992	48,384,818	1,791,912	673,239	1,046,673	46,664,704	41,114,978	5,549,726	1,028,690
1993	51,050,681	4,369,307	2,876,935	1,492,372	46,681,354	45,562,528	1,118,826	872,131
1994	58,512,719	4,284,316	3,189,340	1,094,976	52,228,403	49,900,395	2,328,008	2,142,478

(ii) 시장구조

4-2-1 골재

(i) 수급

구분		1985	1987	1988	1989	1990	1991	1992
전국	수요(A)	72,525	83,645	97,667	117,080	151,508	172,062	161,620
	공급(B)	44,909	40,246	46,681	61,473	72,354	96,843	109,255
	B/A(%)	61.9	48.1	47.8	52.6	46.4	56.4	68.2
수도권	수요(A)	34,399	40,346	42,299	44,283	57,397	70,828	67,483
	공급(B)	23,564	16,637	17,274	23,390	21,123	32,272	40,301
	B/A(%)	68.5	41.2	40.8	52.8	36.8	45.5	59.7
강원	수요(A)	2,306	3,380	4,479	5,,658	7,855	7,033	7,261
	공급(B)	2,575	2,802	3,579	4,498	5,819	6,619	5,696
	B/A(%)	111.7	82.9	79.9	79.5	74.1	94.1	78.4
충북	수요(A)	2,396	2,825	3,030	4,756	6,222	6,208	6,327
	공급(B)	2,788	1,918	2,796	4,989	4,027	5,579	5,651
	B/A(%)	116.4	67.9	92.3	79.5	64.7	89.9	89.3
대전 충남	수요(A)	4,913	5,922	7,963	14,572	15,542	15,642	15,702
	공급(B)	1,537	2,548	4,066	5,683	8,010	11,372	14,772
	B/A(%)	31.28	43.03	51.06	39.00	51.54	72.67	94.08
전북	수요(A)	2,269	2,697	3,255	4,211	6,069	6,828	5,782
	공급(B)	2,221	1,225	2,000	2,846	2,512	2,307	3,354
	B/A(%)	97.9	45.4	61.4	67.6	41.4	33.8	58.0
광주 전남	수요(A)	6,694	6,405	3,021	10,846	11,611	16,520	16,792
	공급(B)	3,138	3,547	3,308	4,839	6,846	12,153	9,697
	B/A(%)	46.9	55.4	41.2	44.6	59.0	73.6	57.7
대구 경북	수요(A)	7,828	8,203	10,811	11,611	16,520	16,792	15,256
	공급(B)	3,379	4,563	5,834	7,198	10,496	15,604	17,477
	B/A(%)	43.2	55.6	54.0	62.0	63.5	92.9	114.6
부산 경남	수요(A)	11,153	13,192	16,763	19,867	28,101	30,115	25,322
	공급(B)	5,039	6,374	6,873	6,937	12,639	9,781	11,597
	B/A(%)	45.2	48.3	41.0	34.9	45.0	32.5	45.8
제주	수요(A)	567	674	1,046	1,276	2,191	2,030	1,895
	공급(B)	668	632	950	1,093	882	1,155	1,313
	B/A(%)	117.8	93.8	90.8	85.7	40.3	56.9	69.3

지역별 골재허가공급실적

ⅱ)시장 구조

4-2-3 레미콘

ⅰ)생산

레미콘 사업의 향후 예측

년도	레미콘 공장수(개)	생산능력 (천m3/년)	시멘트 소비량 (천톤)	골재소비량 (천m3)
1992	540	176,882	47,010	178,460
1993	593	189,552	49,354	187,278
1994	671	208,433	51,873	200,530
1995	750	227,171	53,596	212,376
1996	824	245,054	54,528	222,921
1997	891	261,221	54,805	232,656
1998	947	274,658	54,729	242,581
1999	987	284,184	54,811	254,317
2000	1005	288,439	55,814	270,246

(ⅱ)시장 구조

4-3 시장 전망

표 10.  업체별 시멘트 수요전망

년도	시멘트 수요전망 (만톤)
	레미콘 업체	2차가공품	합
1994	3,384	846	4,230
1996	3,906	976	4,882
1998	4,308	1077	5,130
2000	4,746	1188	5,932

2.1폐 콘크리트

1)분류

●건설폐재류

● 폐목재류

● 폐합성수지류

● 금속류

● 폐종이류

● 오니류

● 폐섬유류

● 소각잔재물

● 기타

2)발생 및 발생량 전망

건 물 용 도	단위 연면적당 폐콘크리트 발생량(□/□)
은 행	1.0∼1.20
사무소 및 공관	0.80∼0.90
상 점	0.80∼0.90
창 고	0.54∼1.00
학 교	0.60∼0.84
공 장	0.60∼0.72

3)건설 폐기물 재활용 대책

*성토재,도로 기층재, 보조 기층재, 등으로 재이용

*파쇄규격은 재활용 촉진법에 관한 법률 규정에 따른다.

#건설폐기물의 감량방법#

2.2 표층 및 보조 기층

● 표층과 보조기층

1)목적:

●아스콘 포장의 적용 가능성과 보조 기층 적용 가능성

† 아스콘(ASCON)이란?

† 아스콘의 종류, 포장의 구성

2)포장 구조

				□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
			□□□□□□□□□□□□□□□。。。。。。。。□□□□□□□□□□□□□□□□。。。□□□□□□□□□□□。。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□			d2
		□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□4□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□4□□□□□□□□□□				d3
	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□					d4
						d5

3)시료

①인천 장미 아파트 철거에서 발생된 폐콘크리트(1 시료)

②경기도 안양 건축폐기물 처리장(2 시료)

③서울시 마곡동 건설폐기물 처리장(3시료)

2.3시험결과

1)채움재 : 채움재에는 석회석분, 포틀랜드 시멘트, 소석회, 플라이애쉬, 회수더스트, 전기로, 제강더스트, 주물더스트, 각종 소각회 및 기타 적당한 광물성 물질의 분말이어야 한다.

(표1) 항목별 시험결과

항 목		KSF 기준값	측정값
			시료 (1)	시료 (2)	시료 (3)
수 분(%)		1.0% ≥	0.2	1.96	2.65
비 중		2.6 ≤	2.649	2.39	2.47
입 도 통 과 (%)	No. 30 (0.60□)	100	100	100	100
	No. 50 (0.30 □)	95 ≤	95.8	97	97
	No. 100 (0.15□)	90 ≤	90.2	92	92
	No. 200 (0.075□)	70 ≤	70.5	75	75

2)표층시험

①조골재 (13mm)의 입도 및 품질

(표2) 시험결과

시 험 항 목		KSF 기준값	측 정 값
			시료(1)	시료(2)	시료(3)
입 도 통 과 율 (%)	19 □ 13 □ 10 □ 4.75 □ (No. 4) 2.36 □ (No. 8) 1.19 □ (No. 16)	100 90 - 100 40 - 75 5 - 25 0 - 10 0 - 5	100 97.1 60.4 15.0 5.8 2.6	100 95 58 15 5 2	100 95 58 15 5 2
비중 흡수율 (%) 마모감량 (%) 안정성 (%) 단위중량 (t/□)		2.45 ≤ 3.0 ≥ 35 ≥ 12 ≥ 1.25 ≤	2.626 0.85 16.1 2.0 1.532	2.494 5.2 22.9 9.85 1.32	2.369 5.7 27.0 3.2 1.31
			합격	불합격	불합격

②잔골재,모래의 입도 및 품질

시 험 항 목		KSF 기준값	측 정 값
잔골재 및 모래		잔골재 및 모래	시료(1)	시료(2)	시료(3)
입 도 통 과 율 (%)	10 □ 4.75 □ (No. 4) 2.36 □ (No. 8) 1.19 □ (No.16) 0.60 □ (No.30) 0.30 □ (No.50) 0.15 □ (No.100) 0.075□ (No.200)	100 95 - 100 70 - 100 40 - 80 20 - 65 7 - 40 2 - 20 0 - 10	100 98.0 86.7 68.8 37.5 19.2 11.5 6.9	100 97 85 60 43 24 11 5	100 97 85 60 43 24 11 5
비중 흡수율 (%) 단위중량 (t/□) 안정성 (%) #200체 통과량 (%)		2.45 ≤ 3.0 ≥ 1.25 ≤ 12 ≥ 10 ≤	2.617 1.11 1.60 1.6 2.0	2.562 9.28 1.42 12.6 5	2.557 12.12 1.42 16.8 5
			불합격	불합격	불합격

③합성골재 입도 및 품질시험

(표4) 시험결과

시험항목		KS기준	측정값		측정값		측정값
			시료(1)	결과	시료(2)	결과	시료(3)	결과
입 도 통 과 율 (%)	19 □ 13 □ 4.75□(No. 4) 2.36□ (No. 8) 0.60□ (No.30) 0.30□ (No.50) 0.15□(No.100) 0.075□(No.200)	100 95-100 55-75 35-50 18-29 13-23 6-16 0-5	100 97.5 65 43.5 23.5 18 11.0 6	합격 □ □ □ □ □ □ □	100 97.5 65 43.5 23.5 18 11.0 6	합격 □ □ □ □ □ □ □	100 97.5 65 43.5 23.5 18 11.0 6	합격 □ □ □ □ □ □ □
비 중(g/cc) 흡수율 (%) 마모량(%)		2.45≤ 3.0≤ 35.0≤	2.620 4.86 30.8	합격 불합격 합격	2.512 5.2 22.9	합격 불합격 합격	2.441 5.7 27.0	불합격 불합격 합격

3)표층용 아스팔트 콘크리트 배합시험

①시료(1)

구 분	시방기준	측 정 값 (시료1)					아스팔트 (AP-3) 적정량 (%)
		아스팔트 (AP-3) 분량	안정도	Flow	공극율	포화도
안정도 (□)	500이상	5.0 % 6.0 ″ 7.0 ″	1035 1255 1101	- - -	- - -	- - -	5.0 - 7.0
Flow 값 (1/100 □)	20 - 40	5.0 % 6.0 ″ 7.0 ″	- - -	35 36 42	- - -	- - -	5.0 - 6.6
공극율(%)	3 - 6	5.0 % 6.0 ″ 7.0 ″	- - -	- - -	6.5 3.6 2.5	- - -	5.1 - 6.5
포화도(%)	70 - 85	5.0 % 6.0 ″ 7.0 ″	- - -	- - -	- - -	63.4 79.1 97.2	5.5 - 6.4

설계 아스팔트 결정

혼합물의 성질	기준범위	AP-3 만족범위	설계 AP-3양
안정도 (□) Flow (1/100 m) 공극율 (%) 포화도 (%)	500 이상 20 - 40 3 - 6 70 - 85	5.0 - 7.0 5.0 - 6.5 5.1 - 6.5 5.5 - 6.4	6.0%

설계아스팔트량(6%)에 있어서 혼합아스콘의 성질

설계아스팔트배합		시험결과
재 료	중량비 (%)	물 성	측정값
13 □ 부순모래 모래 채움재 AP-3	43.24 28.20 18.80 3.76 6.00 □□□□□□□□□ 100	다짐밀도 (g/cc) 안정도 (□) Flow 값 (1/100 m) 공극율 (%) 포화도 (%)	2.34 1190 36 3.9 78

②시료 2와3

시험항목	KSF기준	측 정 값			AP-3 적정량 (%)
		AP-3함량	시료(2)	시료(3)	시료(2)	시료(3)
안정도 (□)	500이상	5.0 5.5 6.0 6.5 7.0	1053 784 949 1000 811	565 1011 915 896 632	5.0 -7.0	5.0-7.0
Flow 값 (1/1000m)	20 - 40	5.0 5.5 6.0 6.5 7.0	21 45 52 52 50	42 57 47 50 59	5.0-5.3	없음
공극율 (%)	3 - 6	5.0 5.5 6.0 6.5 7.0	13.3 17.9 16.0 14.2 13.8	14.7 12.3 12.3 10.8 11.6	없음	없음
포화도 (%)	70 - 85	5.0 5.5 6.0 6.5 7.0	42.6 36.3 41.4 46.6 49.3	39.2 46.5 48.3 54.0 53.6	없음	없음

4)보조기층 시험결과

①골재입도

채	시방규정(SB2)	측정값			판 정
		시료(A)	시료(B)	시료(C)
50 □ 40 □ 19 □ 4.75 □ (No. 4) 2.36 □ (No. 8) 0.42 □ (No. 40) 0.075 □ (No. 200)	100 80 - 100 55 - 100 30 - 70 20 - 55 5 - 25 2 - 10	100 94.0 61.2 40.0 33.1 14.2 2.1	100 90 77.5 50.0 37.5 15.0 6.0	100 90 77.5 50.0 37.5 14.2 6.8	합 격

시험항목	시방규정(SB2)	측정값
		시료(1)	시료(2)	시료(3)
마모감량 (%) 소성지수 실내 CBR 모래당량	50≥ 6≥ 30≤ 25≤	26.0 NP 44 41.9	23.2 NP 86 72.4	36.2 NP 84 70.7

2.4결론

*도로포장재료로서 폐콘크리트 품질시험의 결론은 아래와 같다.*

① 시료(1)의 폐콘크리트가 아스팔트 콘크리트 채움재로 적용하였을 때,폐콘크리트가 아스      팔트 콘크리트의 채움재로 적용키 위해서는 설계 아스팔트 혼합량은 6% 필요하다.

② 시료(2)와 시료(3)의 아스팔트 콘크리트 채움재로 적용하였을 때,폐콘크리트가 아스팔트      콘크리트의 채움재로 적용할 수 없다.

③설계아스팔트 양(6.0%)를 혼합골재와 배합시킨 후 아스콘의 안정도, 다짐밀도,              FLOW 값, 공극율, 포화도는 기준설계 범위에 모두 만족한다. 그러나 시료(2)와 시         료(3)의 경우 시방규정에 벗어난다.

④ 폐콘크리트가 보조기층재료로서 적용하였을 때 시방규정에 모두 만족한다. 시료(2)와 시      료(3)의 폐콘크리트도 시방규정에 모두 만족한다.

⑤ 폐콘크리트(시료1, 시료2, 시료3)는 보조기층 골재로서 기준치가 요구하는 시방규정에       대체적으로 만족한다.

⑥ 순수한 폐콘크리트를 도로에 응용하였을 때, 보조기층재료로서는 가능하나 포장용           채움재로서는 그 가능성이 희박하다.

2.2 도로포장

																																													마모층
																																													표 층
																																													중간층
																																													중간층
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○																																													기 층
¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸																																													보조기층
15 - 30cm2
																																													차단층 또는 동상방지층

1)정의

2)특징

3)포장의 구조

가. 아스팔트 포장

ⅰ)구조

ii)노상(Subgrade)

iii)동상방지층(Anti-Frozen Layer)

구분	기준	시험방법
마모감량	50 이하	KS F 2508
실내CBR값	30 이상	KS F 2320
소성지수	6 이하	KS F 2303, 2304
모래당량	25 이상	KS F 2340

체크기 입도 번호	통 과 중 량 백 분 율 (%)
	50mm	40mm	25mm	19mm	4.76mm (No.4체)	2.36mm (No.8체)	0.42mm (No.10체)	0.074mm (No.200체)
B - 1 B - 2	100	95-100 100	80-95	60-90 60-90	30-65 30-65	20-50 20-50	10-30 10-30	2-10 2-10

《보조기층 재료의 입도》

iv) 보조기층(Subbase Course)

v) 기층(Base Course)

① 시멘트 안정처리 공법

② 역청 안정처리 공법

체크기 입도번호	통 과 중 량 백 분 율 (%)
	50mm	40mm	19mm	10mm	2.36mm (No.8체)	1.19mm (No.16체)	0.074mm (No.200체)
CB - 1	100	95-100	50-100	-	20-60	-	0-15

《역청안정처리 골재의 입도범위》

③ 석회 안정처리 공법

체의크기 종 류		BB-1	BB-2	BB-3
통 과 중 량 백 분 율 (%)	50mm 40mm 30mm 25mm 19mm 10mm	100 95-100 - 70-100 55-90 30-70	- 100 - - 50-80 40-70	- - - 100 75-100 50-85
	4.76mm(No.4)체 2.36mm(No.8)체 2.0mm(No.10)체 0.60mm(No.30)체 0.42mm(No.40)체 0.30mm(No.50)체 0.15mm(No.100)체 0.074mm(No.200)체	17-55 10-42 - 5-28 - 3-22 - 1-10	28-55 - 17-40 - 5-23 - - 1-7	30-70 - 20-50 - 5-25 - - 1-7

④ 기타 (머케덤 공법 및 침투식 공법)

vi) 중간층(Binder Course)

vii) 표층(Surface Course)

2.3.2 콘크리트 포장(Concrete Pavement)

나.콘크리트 포장

i) 구조(Structure)

ii) 노상(Subgrade)

iii) 보조기층(Sub-base Course)

① 기능

② 재료(Materials)

《안정처리에  사용되는 재료의 표준 입도.》

처 리 공 법 체의 호칭치수(mm)		시멘트안정처리	역청안정처리	석회안정처리
체통과 중량 백분율	50	100
	40	95 - 100
	19	50 - 100
	2.36(mmNo.8체)	20 - 60
	0.074mm(No.200체)	0 - 15	0 - 10	2 - 20
PI		9 이하	9 이하	6 - 18

입도번호	통과중량백분율(%)
	80mm	50mm	40mm	19mm	4.76mm (No. 4체)	2.36mm (No.8체)	0.42mm (No.40체)	0.074mm (No.200체)
SB-1	100	-	70-100	50-90	30-65	20-55	5-25	2-10
SB-2	-	100	80-100	55-100	30-70	20-55	5-25	2-10

3) 실험(Experiments)

가.재료 준비(Preparation of Raw Materials)

i) 폐석고

ii) 석 분

iii) 점토질 토양

iv) 시멘트 및 소석회

3.2 화학 분석(Chemical Analysis)

i) 화학조성(Chemical Compositions)

ii) 유해성분(Hazardous Compositions)

※유해성 및 중금속성분은 As, Cd, Cr+6, Pb, Hg, Cu, CN, P, CHCl=CCl2       (Trichloroethylene), CCl2.CCl2(Tetrachloroethylene)

나. 토목시험

i) 토질특성(Soil's Characteristics)

-KSF규격에 따른 시험

ii) 혼합다짐과 일축압축강도(Unconfined Compressive Strength)

★배합 설계★

제 1 단계 - 소석회와 시멘트 안정처리 비교

시험번호 재 료	No.2	No.3	No.4	No.5
폐석고(%)	10.0	25.0	32.5	36.25
석 분(%)	30.0	30.0	30	30.0
점 토(%)	30.0	30.0	30	30.0
시멘트(%)	30.0	15.0	7.5	3.75
	100.0	100.0	100.0	100.0

《배합설계》

제 2 단계  -  시멘트 안정처리

	No. 1	No.2
폐석고(%) 석 분(%) 점 토(%) 소석회(%) 시멘트(%)	10 30 30 30 -	10 30 30 - 30
	100	100

《배합설계》

4)결과 및 고찰(Results & Discussion

가.분석(Analysis)

i) 화학조성(Chemical Compositions)

구성비(%)	폐석고	석분	점토질토양
SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO K2O Na2O L.O.I	9.5 1.89 13.97 9.71 25.02 0.83 0.27 - 14.34	54.1 14.0 5.09 0.68 10.84 2.21 3.67 0.67 8.70	65.4 15.8 6.22 0.82 0.36 1.03 2.93 0.32 7.08
SOx	75.53 24.47	- 99.96	- 99.96
Total	100.00	99.96	99.96

《실험 결과에 따른 화학 조성》

i) 유해성 물질(Hazardous Substances)

성분(%)	국내기준치	폐석고	석분	점토질토양
CN Cr6+ Cu Cd Hg As Pb 유기성P CHCl=CCl2 CCl2=CCl2	1.0 > 1.5 > 3.0 > 0.3 > 0.005 > 1.5 > 3.0 > 1.0 > 0.3 > 0.1 >	불검출 불검출 0.031 불검출 불검출 불검출 0.044 불검출 불검출 불검출	불검출 불검출 0.011 불검출 불검출 불검출 0.045 불검출 불검출 불검출	불검출 불검출 0.015 불검출 불검출 불검출 0.043 불검출 불검출 불검출

《유해성 물질의 분석 결과》    불검출 : 검출한계 이하( 유해성분(ppm))

ⅱ)유해성 중금속에 대한 항목별 용출특성

● 카드뮴(Cd)

● 납(Pb)

● 6가크롬(Cr6+)

● 비소(As)

● 구리(Cu)

● 수은(Hg)

● CN(CN-)

● 테트라클로로에틸렌(CCl2=CCl2)

● 트리클로로에틸렌(CHCl=CCl2)

나.토목조사(Material Tests)

i) 토질특성(Soil's Characteristics)

N.P : None Plastic

SM : Sand Silt

CL : Clay

시험항목	폐석고	석분	점토질토양
비중 자연함수비(%) 액성한계(%) 소성한계(%) 소성지수 유기물 최대직경(mm) 통과율D60(60%Size) 통과율D10(10%Size) 균등계수 #10체통과량(%) #40체 통과량(%) #200체 통과량(%) 토질 분류	3.122 90.45 N.P N.P N.P 17.02 4 0.051 0.012 4 99.69 99.21 98.08 -	2.800 6.23 N.P N.P N.P 0.78 12 2.5 - - 85.18 30.43 20.02 SM	2.622 17.87 24.40 14.36 10.04 5.32 10 0.071 0.001 71 98.65 94.76 63.68 CL

ii) 혼합다짐(Blending Compaction)

《시멘트 대 석회 안정처리 비교(제 1단계결과)》

시 험 항 목	No.1	No.2
최대습윤밀도(g/cm3) 최대건조밀도(g/cm3) 최적함수비(%)(*) (7일)일축압축강도 (kg/cm2)(**)	1.942 1.590 22.1 30.6	2.151 1.874 14.8 53.7

시 험 항 목	No.2	No.3	No.4	No.5
최대습윤밀도(g/cm3) 최대건조밀도(g/cm3) 최적함수비(%) 일축압축강도(kg/cm3) (7일 양생) (28일 양생)	2.151 1.874 14.8 53.7 61.0	2.032 1.685 20.5 20.0 25.5	1.992 1.613 23.5 16.6 22.0	1.967 1.662 25.9 9.9 13.0
시멘트 (%)	30	15	7.5	3.75

《보조기층용 시멘트 안정처리 배합(Cement Stabilization for Sub-base Course)》

재 료		구 성 비 (%)
폐 석 고 석 분 점토질토양 시 멘 트			35.0 30.0 30.0 5.0
			100.0

《건설교통부 도로 공사 표준시방서와 환경부 폐기물관리공정법 및 폐기물 처리에 관한 기준》

ㄱ. 아스팔트 포장

4.3.1 아스팔트 포장(Asphalt Pavement)

(i) 배합(Blending Compositions)

《 배합비 화학 조성(%)》
SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MaO K2O Na2O L.O.I		41.12 9.94 8.46 3.85 15.27 1.45 2.13 0.30 9.80
SOx			91.32 8.68
			100.00

(ii) 화학 분석(Chemical Analysis)

(iii) 유해성 분석(Hazardous Substances)

《 배합비의 유해성분(ppm)》
			상 부		하 부
CN (1.0) > Cr+6 (1.5) > Cu (3.0) > Cd (0.3) > Hg (0.005) > As (1.5) > Pb (3.0) > 유기성 P (1.0) > CHCl : CCl2 (0.3) > CCl2 : CCl2 (0.1) >			불검출 불검출 불검출 0.017 불검출 불검출 0.040 불검출 불검출 불검출		불검출 불검출 불검출 0.019 불검출 불검출 0.042 불검출 불검출 불검출

5)결론(Conclusions)

1.특별관리대상물질인 폐석고의 화학조성

2. 폐석고, 석분 및 점토질 토양에 대한 유해성 물질중 8가지(CN, Cr+6, Cu, Hg, As, P,     CHCl, CCl2, CCl2 : CCl2) 용출시험결과..

3. 폐석고, 석분 및 점토질 토양에 대한 토질 특성

4. 혼합다짐(A형식)에 의한 시멘트와 석회안정처리의 효율성 비교

5. 시멘트 안정처리 방법에 의하여 3개 시료로 배합설계(시멘트 첨가량 변화 대 일축압축     강도 곡선상 변화)

6. 폐석고를 이용한 혼합재료 (석분 및 점토질 토양)로 시멘트 안정처리(5 ∼ 10%)후