유기성 폐기물의 퇴비화 및 자원화

＠고형 폐기물Ｂ

학 과: 환경공학과

교 수: 장 정국 <교수님>

이 름: 유 성근, 김 영록(6조)

목차

서 론

Ⅰ. 유기성 폐기물의 퇴비화 및 자원화

1. 실 태

2. 유기성 폐기물의 발생 특징

(1). 주방 폐기물

(2). 농업 및 임산 폐기물

(3). 축산 분뇨 및 인 분뇨

(4). 유기성 슬러지류

본 론

1. 유기성 폐기물의 처리 및 자원화

Ｄ NEX-COM 시스텀

Ｄ 유기질 비료의 기능

결  론

서 론

５. 국내 유기성 폐기물의 퇴비화 및 재활용 실태

(1) 화학 비료의 경제성 우수

(2) 퇴비화 유기질 비료의 취급 및 고가의 생산비에 따른 경제성 저조

(3) 관련 법규 미비한 난점

2. 발생 특성

(1) 주방 폐기물

† 발생 및 분리 장소가 주로 물을 많이 취급하는 세척대 등에서 다량 발생

† 한국 주방 문화인 국과 찌개류 주종 기인(함수율 80%)

(2)농업 및 임산 폐기물

† 볏짚,왕겨

† 톱밥,목피,폐목재 등

(3) 축산 분뇨 및 인 분뇨

† 사육 현장 배출

† 종말 처리장 위치한는 지점을 제외 하고는 방류수역으로 유입

(4) 유기성 슬러지류

† 상·하수처리장, 식품공장 배출

† 부폐 및 악취와 병원균 수반,

† 매립 처리

† 소요 경비 총 운전비 50%내외

본 론

1.유기성 폐기물의 처리 및 자원화

(1) 유기성 폐기물의 세부처리조작

† 전처리시설이란Ｃ

1차발효실(주발효시설)로 유입되기 직전까지를 말한다.

① 슬러지

† 성상 일정.

† 수분함량이 75∼80%를 보이고,

수분을 60%전후로 조정을 위한 혼합조만이 필요.

② 음식물 쓰레기

† 높은 수분 함유량

† 경우 따라 봉투에 담겨져 유입

† 이물질이 혼입

† 염분농도가 높게 유입

∀ 음식물 쓰레기와 같은 조건하에서 시설이 계획된다면,

어떠한 유기성폐기물도 대응이 가능하다.

1. 처리 계통도

처리물  저장탱크

이송    콘 베 어

파      쇄      기

드 럼   스 크 린

비닐 세척장치

발열 건조로

마 그 넷

바이브레타 피더

계     근     기

포     장     기

재     봉     기

배             출

1. 유기성 폐기물의 세부처리조작

† 전처리시설이란

: 1차발효실(주발효시설)로 유입되기 직전까지

(1) 슬러지

① 성상이 일정

② 수분함량이 75∼80%

③ 수분을 60%전후로 조정

④ 혼합조만이 필요

(2)음식물쓰레기

① 수분함량이 높음

② 경우에 따라서는 봉투에 담겨져 유입

③ 이물질이 혼입

④ 염분농도가 높게 유입

1) 수분함량에 대한 대책

① 반송퇴비 및 통기개량제의 공급으로 혼합기에 균일하게 혼합

② 톱밥, 가구등의 파쇄목을 사용

③ 가로수등의 전지목을 수거하여 파쇄후에 사용

2) 파봉 및 선별장치

† 파봉 및 파쇄시스템

[그림] 경기도 시흥시 자원화시설의 파봉 파쇄시스템

[그림 4] H사에서 제안한 파봉파쇄시스템

3) 염분대책

† 세척에 의하여 염분을 제거하는 방법이 가장 합리적인 방법

† 폐수처리시설이 동시에 설치

† 퇴비화설비도 하수처리장 인근에 설치(하수연계처리방법)

[그림 ] 습식선별 시스템

주발효시설

† 뒤집기장치와 공기의 공급방법에 따라 차별화

1) 뒤집기 장치에 따른 구분

개방식

† 부하의 증가에 대하여 대응이 가능, 공기량이 많이 요구, 악취제어가 곤란

† 에스컬레이터식, 횡형패들식, 회저로터리식, 칸막이식등

밀폐식

†  부하증가에 대한 대응이 어려움

† 공기요구량이 적고, 악취를 점오염원으로 처리하여 2차오염을 방지

† BOX형, 다단회전원통식

[사진 5] 다단회전원통식 주발효시스템

[사진 2] BOX형의 주발효시스템

[사진 3] 회전 로터리식 주발효시스템                [사진 4] 횡형패들식 주발효시스템

[사진 1] 에스컬레이터식 주발효시스템

후숙시설

† 목적

: 1차발효과정에 미분해된 유기물을 분해시켜 안정화 시킴

퇴비내에 잔존하는 각종 취기를 제어

† 내부온도가 40℃이하로 유지, 유기물의 안정화

† 1차발효과정 보다 적은 산소를 공급하여 안정화속도를 촉진

[사진 6] 후숙시설의 예

2차오염방지시스템

† 바이로 필터법(토양탈취법): 악취제거

† 폐수처리시설

[사진 7] 바이오필터(Bio filter)법

악취처리시스템

[사진 8] 습식약액세정법

악취처리

지렁이 다단식 사육장치

† 최소한의 면적에서 처리

†수분조절제가 필요없다.

†퇴비화 속도가 빠르다.

† 침출수 또는 폐수발생이 없다.

†악취 발생이 없다.

† 운영유지 비용이 저렴하다.

† 부산물을 다양한 용도로 재활용할 수 있다.

† 중금속 및 유해 병원균 제거능력이 뛰어나다.

@유기질비료의 기능

1) 생육촉진자극

2) 토양개량

3) 양질의 유기질비료 조건

4) 불량비료의 간이 판별법

결 론

† 미래사회에 요구되는 자원화시슬템의 구축

† 기술개발이 필요

† 제도적인 기반의 조성

† 현행의 문제점등을 파악

† 가이드라인 등을 설정