Ⅱ. 폐기물 처리 흐름도 및 처리 프로세스

1. 산업폐기물 처리흐름도 (pp.254-259)

1) 특정폐기물의 고온 열분해 처리흐름도

2) 산화분해 흐름도

3) 폐유처리 흐름도

4) 폐합성수지 처리흐름도

5) 유기물질의 처리흐름도

6) 무기물질 처리흐름도

2. 산업폐기물 처리프로세스

2.1 슬러지류

1) 성상

ⅰ) 타 폐기물에 비해 함수율이 높다.

ⅱ) 구분	-

-

-

-

2) 독성 : 폐수중의 미량 유해금속 →                    높으므로 처리주의

3) 처리기준

(1) 무해성 슬러지	:

ⅰ) 유기성 무해 슬러지

- 하수, 분뇨, 주정슬러지(맥주 및 술 찌꺼기)등의 식품폐수처리 잉여슬러지

- 제약, 발효시설 발생슬러지

- 제지슬러지

ⅱ) 무기성 무해슬러지

(2) 유해성 슬러지 : 함수율 80%이하로 탈수 후 고온 열분해, 산화분해처리

→ 처리기준 이내 →

→ 처리기준 초과 →

→ 양생후 용출시험 → 기준초과시 →

ⅰ) 유기성 유해슬러지

- 펄프폐수(KP Kraft pulp waste water, SP Sulfate pulp waste water) 슬러지

- 피혁가공 폐수슬러지

- 제약 및 유기합성 잔사

ⅱ) 무기성 유해슬러지

- 황산철, 염화철 폐액, 도금프로세스 폐액, 무기약품 잔사

4) 탈수성(물리적성질)

* 가정하수 소화오니 (함수유 95%)

- 70% :

- 20% :

- 10% :

* 침전농축 → 85%, 기계탈수 → 60%, 인공적인 가열건조 → 2-20%

* 탈수가 어려운 오니 : 제철, 도금공업의 수산화 오니,

화학, 생물학적 처리의 생오니

* 천일건조, 기계건조(진공여과기, 가압여과기),

고분자 응집제의 응집효과를 높이는 원심력 여과기