슬러지             전 처 리

탈수        무해화

A,B,C,D,E         열처리, 중화

탈수슬러지

물

공기                           소각         폐가스처리

회분     무해화

슬러지

슬러지처리 기본 흐름도(1)

슬러지

물                                                폐수처리

고함수율      탈수                             폐수

무기슬러지

저함수율                         소성       폐가스처리

공기

소

성

폐유                                    분

고함수율    열처리     탈수

유기슬러지

저함수율                     소각           폐가스처리

회분

슬러지처리 기본 흐름도(2)

폐수처리

슬러지 A     열처리        탈수       소각            배가스처리

석회

공기

슬러지 B      혼합                    적상연소

무해화

폐유

슬러지

C,D,E       중화         탈수        소성         배가스처리

물

탈리액        폐수처리

슬러지

슬러지처리 기본 흐름도(3)

5) 처리원리

(1) 무해성 슬러지

ⅰ) 농축, 개량(조절), 탈수(탈수, 건조), 투기(매립) 또는 재이용(유효사용)

ⅱ) 농축, Conditioning, 탈수, 건조소각

ⅲ) 농축, 직접소각

(2) 유해성 슬러지

ⅰ) 기본 방법은 무해성 슬러지에서와 동일

ⅱ) 악취 또는 소각시 발생하는 유해가스 → 방지대책 요구

ⅲ) 탈수된 물 → 폐수처리시설(중금속 함유)

ⅳ) 탈수슬러지 → 소각후 소각잔재를 고형화하여야 한다.

2.2 폐유류

1) 성상 및 분류

ⅰ) 석유계 폐유 - 자동차 엔진유, 공작기계유, 동력기계유, 냉압연기유, 윤활유계,	절연유계, 세정유계, 절삭유계

ⅱ) 동물성 폐유지 - 유지공업 및 식료품공업 페유지류

ⅲ) 양질폐유 - 가솔린스텐드계 : 함수율이 적은 윤활유계

ⅳ) 중질폐유 - 기계유, 절연유, 세정유 등 공장관계 폐유

ⅴ) 저질폐유 - 절삭유, 연삭유, 압연유 등 수분이 많고, 수용성인 것

2) 독성 : 수생식물의 호흡장애 및 냄새유발의 원인이 됨

3) 발생원 : 기계공장, 철공소, 폐선박, 저장탱크, 함유폐수, 유니(oil sludge), 폐터어빈	유, 세정유, 엔진폐유 등.

4) 처분기준

ⅰ) 소각하여 소각회로 매립

ⅱ) 수분함량이 높은 것→ 유수분리 후 소각→ 매립.

단, 분리수 내 유분함량 5ppm 이하되게 할 것.

5) 처리원리

(1) 폐유재생→ Gasoline stand 등의 윤활폐유를 정제, 재이용한다.

(2) 소각처리 : 탈수 후 소각처리하는 것이 경제적이다.

ⅰ) 회전식 소각법 : 대입경의 슬러지나 수분이 비교적 많은 폐유 소각에 적합.

대략 70% 수분의 폐유까지 자체연소 가능(6000∼11000 kcal/kg)

ⅱ) 2유체식 분무소각법 : 수증기 또는 고압 공기와 폐유를 혼합해서 좋은 분무상태	를 유지하면서 소각. (nozzle plugging 고려)

ⅲ) 적하식 연소법 : 폐유를 고온상태로 유지된 노상(爐床)에 적하해서 연소하는 방                           법-- - 대용량 처리에 부적합. (예 평로)

2.3 폐용제류 - 유기용제, 무기용제로 대별.

1) 폐유기용제의 성질

ⅰ) 일반적으로 비점이 낮고, 휘발성이어서 상온 상압에서도 휘발 쉽고, 악취 많다.

ⅱ) 인화점이 낮고, 가연성 물질의 함량이 높아 인화하면 폭발적으로 연소-화재주의

ⅲ) 용제 증기의 비중은 공기의 비중보다 크다.

ⅳ) 타물질을 용해하는 성질이 강하다.

ⅴ) 비 전도성이기 때문에 유동 등에 의해서 정전기를 일으킨다.

ⅵ) 인체에 유해하며 금속 또는 플라스틱 등을 침식하기도 함.

2) 독성

ⅰ) 유기용제의 증기를 흡입하면 빈혈, 기타 중독증상을 나타내며 때로는 의식불명,           급성의 경우 중독사.

ⅱ) 피부 접촉시 독성을 나타내기도 함.

3) 발생원 : 유기용제를 사용하는 제조공정- 도료제조 및 도장 공정

∴ 도료공업에서 유기용제 사용량 최다.

도료재료의 약 45%를 차지.

- 도료제조 공업, 도장 공업, 유지 공업, 고무 공업, 플라스틱 공업, 드라이                  크리닝, 금속세정, 석유 공업, 필름 공업, 접착제 공업, 인쇄 잉크 공업,                  의약품 공업, 농약 공업, 기타 유기용제를 원료로 하는 공업.

4) 처분 기준

ⅰ) 폐유에 준해서 처리할 것.

ⅱ) 다음의 용제는 그의 제조, 저장 취급, 사용, 운반 등에 대해서 각각의 법률에 따          를 필요가 있다.

a. 소방법에서 위험물로 지정되어 있는 용제

b. 석유사업법에서 정제허가업의 대상이 되는 용제

c. 독물 및 극물에 관한 법에서 독물 및 극물로 지정되어 있는 용제

5) 처리 방법

ⅰ) 자원 절약과 자원 회수 측면에서 회수법이 중요시 됨.

ⅱ) 회수법은 일반적으로 증류에 의해 용제 회수, 잔사는 소각 처분.

증류의 경제성이 없을 경우 소각 처분.

a. 증류 회수법

정제용제        <재이용>

폐용제     폐용제 제조       증류탑

잔사          <소각처분>

b. 흡착 회수법

용제증기         활성탄

용제사용공정                                         <용제회수>

공기           흡착탑

2.4 폐산류

1) 성질

ⅰ) 산의 종류에 따라 성질이 다르다.

수산 등 - <유기산> - 고형 또는 수용액으로 사용.

염산, 황산, 질산, - <무기산> - 수용액으로 이용

ⅱ) 순수한 단일 산보다는 다른 산이나 염류가 혼합된 경우가 많다.

ⅲ) pH는 7 이하이다.

ⅳ) 무기산은 거의 불연성이며, 유기산은 가연성이 많고,

강열하면 이산화탄소 등으로 분해.

2) 독성

ⅰ) 산성이 강한 경우는 농산물 및 수산물에 피해를 줌.

ⅱ) 시설 및 기물을 부식시킨다.

3) 발생원

ⅰ) 산을 사용하는 제조공정 및 철동제품의 산세공정 등에서 배출.

ⅱ) 동 제조 및 산화티탄 공장, 화학 섬유 공업, 염료 공업, 금속표면 처리시설 등.

4) 처분 기준

(1) 중화매립 처분

ⅰ) 중화 등의 중간처리에 의해 pH 5∼9로 조정

ⅱ) 이 공정에서 생긴 침전물(슬러지)은 함수율 85% 이하로 탈수 → 매립 처분

(2) 중화

- 중화 등의 중간처리에 의해 pH 5∼9로 조정 후 방류

(1), (2) 모두 유해물질 함유시 재 처리 필요.

5) 처리 방법

(1) 처리 원리

ⅰ) 폐산은 일반적으로 알칼리제를 첨가해서 중화.

단, 알칼리제의 종류에 의해 염을 석출하면 제거 필요.

ⅱ) 금속염류 등을 동시에 포함하고 산의 농도가 높은 철강업의 산세폐액

a. 증발농축법

b. 냉각결정법

c. 배소법 등으로 산 회수

(2) 처리 방법

ⅰ) 폐산 □ 폐알칼리는 중회 처리

ⅱ) 중화 후 폐액 중 중금속 및 기타 불순물은 응집 침전 장치로 침전

ⅲ) 침전 슬러지는 분리 후 중성의 상등수는 방류

ⅳ) 6가 크롬 함유 폐수는 아황산소오다(환원제)로 3가 크롬으로 환원 후 중화

→ 응집침전장치에서 수산화크롬으로 침전

환원 : 2H2CrO4 + 3Na2SO3 + 3H2SO4 = Cr2(SO4)3 + 3Na2SO4 + 5H2O

2H2CrO4  + 6FeSO4 + 6H2SO4 = Cr2(SO4)3 + 3Fe2(SO4)3 + 8H2O

침전 : Cr2(SO4)3 + 3Ca(OH)2 = 2Cr(OH)3↓ + 3CaSO4

알카리액      산액      환원제    응집제

탱크        탱크       탱크      탱크

폐산

중화탱크                     응집침전    폐수처리      방류

폐알칼리                                                      (pH 조절)

크롬폐수         환원반응                         슬러지처리

탈수

소각   배가스처리

회분    무해화

<폐산 □ 폐알칼리 □ 크롬폐수처리 흐름도>

2.5 폐 알칼리류

1) 성질

ⅰ) pH 7 이상              ⅱ) 염류가 혼합된 경우가 많다.

ⅲ) 일반적으로 불연성

ⅳ) 수산화나트륨은 강한 부식성, 탄산 알칼리는 약한 알칼리성으로 주로 수용액으           로 사용.

2) 독성

ⅰ) 강알칼리는 농□수산물에 피해  ⅱ) 시설 및 기물의 부식

3) 발생원

ⅰ) 알칼리를 사용하는 제조공정 및 알칼리 세정공정 등에서 주로 배출

ⅱ) 화섬, 염색, 기타화학공장, 세담기를 갖는 공업