제 3 장 특정폐기물의 최종처분

Ⅰ. 안전처분의 필요성 - 폐용매에 의한 오염

1) 폐용매의 종류

ⅰ) 염화지방족 탄화수소 - 트리클로로에틸렌, 테트라클로로에틸렌, 비닐클로라이드,	트리클로로에탄, 사염화탄소, 클로로포름 등)

ⅱ) 방향족탄화수소 - 벤젠, 톨루엔, 크실렌, 염화벤젠 등)

2) 용도

ⅰ) 화학공업용 원료, 중간제 혹은 용매로 사용

ⅱ) 조립금속, 전자제품 등 제조업에서의 탈지제(광물류에 대한 탁월한 용해도때문)

ⅲ) 드라이크리닝 업소에서의 세정제

3) 폐용매에 의한 환경오염

ⅰ) 인체 및 생물에 대한 유해성

- 대부분의 물질이 고농도에서 급성중독 유발

-  저농도에서 장기 폭로시 발암, 유전자 변이, 기형아출산의 원인물질

- 기타 만성질환을 유발

ⅱ) 부적절하게 폐기된 폐용매류는 지하수 오염

- 일부 대기로 확산

- 일부 지하침투 - 지하수오염 -- 베젠, 톨루엔, 크실렌 ; 지하수면 부유

- 염화탄화수소류 ; 불투수층까지 도달

지하수를 따라 이동

Ⅱ. 사업장 폐기물의 매립처분

1. 사업장 폐기물의 매립기준 및 방법

1) 사업장 일반 폐기물의 매립기준 및 방법

ⅰ) 매립시 매립층내 공간이 생길 수 있는 폐기물 - 해체, 압축, 절단, 파쇄 또는 용           융한 후 매립해야 함(폐기구류, 폐가전제품, 열경화성 폐합성수지 등)

ⅱ) 슬러지 - 탈수, 건조등으로 수분함량 85% 이하로 전처리한 후 매립

단, 물을 이용하여 폐기물을 운반한 후 침전처리하는 경우에는 탈수, 건조등의           처리를 않을 수 있다.

ⅲ) 수질환경보전법, 하수도법의 규정에 의한 종말처리시설과 폐수배출량 2000m3/d           이상인 배출업소의 유기성 슬러지를 바로 매립하여 서는 안되며, 소각, 퇴비화           처리후 잔재물만을 매립해야 함

ⅳ) 축산폐수시설, 분뇨처리시설 및 폐수배출량 700 - 2000m3/d 미만인 배출업소의           유기성 슬러지를 바로 매립하여서는 안되며,  소각, 퇴비화 처리후 잔재물만을           매립해야 함(2005. 1. 1 이후)

ⅴ) 폐타이어, 폐가구류 및 폐 가전제품중 가연성폐기물을 바로 매립해서는 안되며,           소각처리후 잔재물만을 매립해야함(2001. 1. 1이후)

ⅵ) 침출수 및 가스로 인한 주변의 환경오염을 방지하기 위해 집수시설, 차수시설,           침출수 처리시설 및 가스처리시설등을 갖춘 매립시설에서 폐기물 매립

단, 물을 이용하여, 폐석고, 폐석회, 연소재, 폐주물사 등의 폐기물을 운반한 후           침전처리하는 경우와  침출수 또는 가스로 인한 오염의 우려가 없는 연탄재, 도

자기편류등의 폐기물은 집수시설 및 가스처리시설을 갖추지 아니한 매립시설에           수 있다.

2) 사업장 지정 폐기물의 매립기준 및 방법

ⅰ) 침출수 및 가스로 인한 주변의 환경오염을 방지하기 위해 집수시설, 차수시설,           침출수 처리시설 및 가스처리시설등을 반드시 갖춘 매립시설에서 폐기물 매립

2. 매립성상

1) 매립에 대한 요망사항 - 토지이용 관점(매립장 이용도 향상)

ⅰ) 토지이용계획과 일치하도록 성상이나 지반을 조성할 것

ⅱ) 토지이용계획으로 전환이 가능하도록 매립할 것

ⅲ) 매립후 매립지의 조급한 사용금지

2) 매립공법 검토시 고려사항

ⅰ) 매립소재 성상, 양등의 변화가 적고,

ⅱ) 매립지으 타용도 전환이 가능한 배립공법

ⅲ) 국가 및 지방자치 단체의 토지이용계획을 고려한 매립공법

ⅳ) 2차 공해를 방지하는 매립공법

ⅴ) 폐기물의 성질상 매립이 유리한 물질일 것

3) 토지이용 계획을 고려한 매립공법

ⅰ) Pond(구획) 방식 - 매립이 평면적으로 이루어짐

즉, 제방으로 둘러쌓인 매립 예정지역을 여러부분으로 구분하여 작은 뚝을

설치한 후 연못을 메꾸듯 매립하는 방식

200 - 400m

100m                   제방

100m

중간둑

150m

200m

제방(흙, 건축폐자재, 플라스틱 등)

ⅱ) Pond(구획) 방식의 장점

- 매립지형 및 지반성상을 명확히 알 수 있어 토지이용계획에 알맞은 매립가능

- 시공비용이 적고, 시공이 쉽다.

- 타매립방법에 비해 pond별로 순차적으로 매립하므로 사용목적에 대응이 가능

- 제방공사와 동시에 매립이 가능

4) 2차 공해 방지를 위한 매립공법

ⅰ) 위생매립(Sanitary landfill, 샌드위치식 매립)

- 먼지, 소각재등의 비산 및 강우시의 유실방지

- 파리, 쥐등에 의한 위생곤충 발생억제

- 화재 및 악취방지가 가능한 매립공법

ⅱ) 위생매립의 특징

- 폐기물층의 두께(높이)는 3m 이내, 토사를 50cm 이상 복토(∵폐기물질의 개량)

(재래식매립 - 폐기물 : 토사 = 10 : 1, 소각회 : 토사 = 2 : 1)

- 최종 표면은 토지이용을 고려하여 1 - 1.5m 이상 복토

ⅲ) 위생매립의 장점

- 병충번식을 방지할 수 있는 위생적인 공법이며

- 고압축성 및 고함수 폐기물의 매립시 탈수에 따른 침하를 초기에 방지할 수

있는 안정성이 높은 공법

- 지반을 개량할 수 있다.

5) 매립소재로 사용가능한 폐기물

ⅰ) 도시먼지의 소각재 - 입경분포(금속류, 모래분의 혼입), 충격시험(충돌회수-파쇄                  정도)등 → 실제 매립시 차량등의 하중에 의해 소각회 성질변화가능

* 소각장 소각재의 특성 - 2 mm 이상의 조대입자 : 73%

2 - 0.074 mm 모래질 : 22%, 0.074mm 이하 Silt, 점토분 : 5%

ⅱ) 토사	- 콘크리트류, 도자기편류 등 조대입자 : 매립소재로 유효

- 토목공사의 굴삭토사, 집진된 먼지류 등 미세입자 : Silt나 점토에 상당

ⅲ) 고무 및 폐플라스틱 파쇄제품

ⅳ) 오염물질 소각재

ⅴ) 폐광석 - 금속공업에서 폐광물 다량 발생 → 이중 일부는 시멘트재료, 비료, 도	로용재, 매립소재등으로 사용

- 구리 및 니켈 slag	→ 토목재료로의 실용화

→ 매립소재로서의 시험적사용 실시 단계

ⅵ) 압축, 고형화시킨 먼지

3. 매립계획

- 사업장 폐기물의 매립시 계획의 요점은 사업장 폐기물의 배출원단위 및 매립원단위

1) 사업장 폐기물의 배출원단위

ⅰ) 배출원단위 산정 ; 각 상버체의 연간 출하액 또는 판매액을 지표로 산정

ⅱ) 폐기물 최종처분의 필요량 검토시 출하액에 따른 배출원단위 산출방법

a) 화폐가치의 변동에 따른 보정 필요

b) 기업의 다각적 경영에 따른 업종별 제품 생산량 변화에 의한 오차 고려

c) 출하액과 배출량의 관계에서 폐기물의 성상을 파악한 후 최종처분량 산정