2) 폐기물의 매립처분 경비산출을 위한 매립원단위 산정시 고려사항

ⅰ) 유해물질을 함유한 폐기물은 원칙적으로 매립처분 곤란

ⅱ) 재이용 가능물질의 회수

ⅲ) 소각이 가능한 것은 조연제를 첨가하더라도 소각시킬 것

ⅳ) 폐산·폐알칼리는 매립을 실시하지 말 것

→ 결국 매립양을 감소시키는데 역점

Source : □폐기물 해역처분 시스템 조사□ 자원화기술협회 검토사항(일본)

3) 최종 매립용 폐기물량 산정

S:

X:

A:

S	B:

X	C:

D:

E:

F:

<폐기물 배출량의 구성>	G:

[eqn: rm E ~=~ {(100-W)} over 100~ ×~(alpha ``+``0.05) ~×~1.3]

W:                □:            0.05:

1.3:

4. 사업장 지정폐기물 매립방법

- 수분함량을 85% 이하로 매립

- 침출수의 지하침투 방지를 위한 시설의 설비운영

- 가스의 수집 및 배출시설을 갖추어야 한다.

* 매립은 폐기물을 땅 내부나 땅위에 위생적으로 배치하는 처분시설로서 폐기물에 의       해 야기되는                                     , 유해성이 평가된 이후에 사용       되는 최종 기술 -

* 유해폐기물 매립시 고려사항

ⅰ) 유해성분의 침출을 억제하기 위하여 고화처리, 탈수등의 전처리를 통해

, 유해 중금속 폐기물의 경우

ⅱ) 매립시에도 여러 종류의 폐기물을                   , 종류별로 분리하여

ⅲ) 매립된 폐기물의 양 및 질에 대한

ⅳ) 침출수에 의한 오염 방지 →

* 매립장 침출수의 생성 및 이동 방지 조치

ⅰ) 탈수 또는 고형화하여 유리액체(free liquid)의 제거

ⅱ) 우수배제, 강수량 투입의 최소화를 위한 불투과성의 일일 또는 최종복토재 사용

ⅲ) 폐기물의 압착 등으로 침출수 처리

ⅳ) 지하수 감시

1) 차단형 매립시설

(1) 매립 대상 물질 ;

(2) 구조

ⅰ) 바닥 및 외벽은

이상 또는 이와 동등한 차단효력을 가진 구조물을 설치하여 방수처리해야 한다

ⅱ) 내부막의

ⅲ) 빗물을 차단할 수 있는

2) 관리형 매립시설

(1) 매립 대상 물질 ; 타르, 피치류, 오니류 등

(2) 구조

ⅰ) 침출수 유출 방지를 위해 매립시설 측면 바닥은 점토, 고밀도 폴리에틸렌                 (HDPE)등의 차수재로 차수처리.  단, 측면 바닥의 투수계수가 10-7 cm3/s-cm2            이하인 경우 또는 동등 이상의 차수효과가 있을 경우 제외

ⅱ) HDPE 또는 이에 준하는 합성수지 사용시 두께 1mm 이상의 것을 2겹 이상 포           설하고, 차수막사이에는 부직포를 이용하여 보호층을 두고

*

ⅲ) 매립시설의 바닥에는 침출수의 집수 가능한 유공관 및 집수정과 이를 처리시설           로 이송할 수 있는 설비 필요

ⅳ) 침출수는 최근 10년간 1일 강수량이 10mm 이상인 강우일수로

해당하는 침출수를 저장할 수 있는 유량 조정조와 침출수를           적정 처리할 수 있는 시설 요구

ⅴ) 유기성 특정 폐기물을 매립할 경우에는 매립시설에서 발생되는 가스를 모아 처           리할 수 있는 가스 포집시설 및 처리시설 요구

3) 침전지형 매립시설

(1) 매립 대상물질 ; 액상 폐석고 및 폐석회

(2) 구조

ⅰ) 매립시설에서 넘쳐 흐르는 침출수를 적정처리할 수 있는 시설을 설치해야 한다

ⅱ) 매립시설의 하수처리 및 집수처리 등에 관하여는 관리형 매립시설기준과 동일

4) 안정형 매립시설

(1) 매립 대상물질 ; 폐석면, 열경화성 폐합성수지

(2) 구조 - 특정폐기물이 유실되지 않도록 안정성을 고려하여 제방을 축조해야 한다

5) 토지경작법(Land farming)

(1) 정의 ;

- 처분대상 폐기물을 토지위 살포 또는 토양 표면아래에 주입

- 석유폐기물과 함유슬러지 처리에 적합

(∵                                          )

(2) 유기성 폐기물 토양주입시 안정화 메카니즘

ⅰ) 생물학적 및 화학적 분해

ⅱ) 초기 폐기물 및 분해 생성물로 부터의

ⅲ) 초기 폐기물 및 분해 생성물로 부터의

(3) 토지 경작의 평가에 고려하여야 할 인자

ⅰ) 매립대상 폐기물의 조성

ⅱ) 폐기물과 토양 미생물군의

ⅲ) 산소, 온도, pH, 무기 영양물 등에 포함된 환경요건

ⅳ) 폐기물내의

6) 심정주입법(Deep-well injection)

- 침투성 암석층(석회석 또는 백운석)또는 지하 동혈(Cavern)로 땅속 깊이 폐기물을         주입하는 방법(액상폐기물 처분법)

5. 특정폐기물의 매립지 선정 및 사후관리

가. 매립지 선정

- 매립지나 토양공법의 목적 - 특정폐기물으 보관 또는 탈독성화

1) 매립지 입지조건

ⅰ) 지하수면과

ⅱ) 매립지로부터 유해한 오염물질들이 표면수, 지하수 및 대기로의 이동이 최소화           해야 한다.

ⅲ) 단층지역으로부터 60m 이상 떨어져 있고

ⅳ) 주민들의 위해(Risk) 최소화

ⅴ) 매립 완료후 쉽게 폐쇄할 뿐만 아니라 연속적으로

ⅵ) 잡충이나 야생동물 등이 인근 주민에게 미치는

□) 폐기물 발생지에서 가능한 인접한 지역일 것

2) 특정 폐기물 매립지 선정을 위한 절차

3) 매립지로 선정될 수 없는 지역

ⅰ) 토지이용 -

ⅱ) 수리학 -

ⅲ) 지질학 -

ⅳ) 토양성질 -

ⅴ) 기후 -

나. 매립지 사후관리

1) 목적 -

-

2) 사후관리 사항

ⅰ)

ⅱ)

ⅲ)

ⅳ)

ⅴ) 기타 주변환경 피해조사

다. 매립장의 이용

- 농업, 수산업, 산림에 이용도가 적은 지역을 이용 → 매립이후 토지 이용률 증대

- 과거 연탄재 함량 높아 매립후 토지이용 용이, 최근 폐기물의 성분 다양화 및           연탄재 함량 감소 → 매립후 2차 환경오염으로 인한 재이용 제약

- 매립후 초기 가스분출 → 침하 → 지온상승 → 식물성장 저해

* 초기토지이용 ← 사전 충분한 조사요구

;

6. 불량처분지 교정

ⅰ) 토지 관련 공법에서는

ⅱ) 토양중의 오염물질 거동과 특성에 의해 처리방법 결정

ⅲ) 1978 Love canal 사건이후 본격적인 추진

< 토양중에서의 유해물질 거동 >

* 유기오염물질의 분포형태

- 토양입자와 토양수간의 분배계수, 용해도, 휘발성에 따라 결정

1) 토양의 현장처리 기법

ⅰ) 진공추출법

ⅱ) 토양세척법

ⅲ) 고형화

ⅳ) 생물학적분해

2) 오염된 지하수의 처리방법

ⅰ) 물리적 방법 ;

ⅱ) 물리화학적 방법 ;

ⅲ) 화학적 방법 ;

ⅳ) 생물학적 방법 ;

7. 잔류 유해폐기물의 관리

1) 잔류 유해폐기물 ;

2) 잔류 폐기물을 위한 안전조치

ⅰ) 수직적인 틈막이 또는 배수시설

ⅱ) 수직적인 틈막이 또는 배수시설과 결합한 수평적 틈막이 시설

ⅲ) 강수 틈막이나 배수시설

ⅳ) 집중적인 지하수 전향 또는 지하수 흐름방향 반전을 위한 수력학적 조치

ⅴ) 잔류폐기물에서 나오는 배출물 통제를 위한 시설

3) 잔류폐기물을 위한 원천지 또는 현장 재개발 조치

ⅰ) 잔류폐기물 전체를 발굴하여

ⅱ) 잔류폐기물 전체를 현장에서

ⅲ) 오염된 토양을 현장에서 물로 세척하거나 침출하여 현장 또는 다른 곳에 하치

ⅳ) 토양과 지하수를 위한

ⅴ) 토양 또는 지하수에서 증발하기 쉬운 오염물질의

ⅵ) 잔류폐기물에서 나온 재료의

□) 기타 ; 화학적처리, 전기적 처리를 한다.