<< 2003-1학기 마이크로프로세서 실험 소모품 준비물 >>

※ 개인별 지급 ==> 100명 단위 준비 (4-1, 4-2, 4-4, 4-5, 4-6, 4-12, 5-1/-2/-3/-4, 6-3)

구분	품 명 (규 격)	합계 (100명기준)	비고
실험 #1 & #2	1) 만능 기판 (대) 1개 2) 89C51 CPU 1개 3) 40핀 소켓 1개 4) X-tal 발진기 (12MHz) 1개 5) 8구 DIP SW 1개 6) LED(R,G,Y 선택)(+/-극성) 8개 7) 저항 470 □ 8개 8) 저항 8.2 k□ 1개 9) 캐패시터 10□F (+/-극성) 1개 10) 캐패시터 20 pF 2개	100개 100개 100개 100개 100개 800개 800개 100개 100개 200개	※ 소형 부품함 <실험#1> 4-1, 4-2 광고등 <실험#2> 4-4, 4-5 광고등(Table)
실험 #3	11) push-button SW 1개	100개	<실험#3> 4-6, 4-12 광고등(Timer)
실험 #4	12) push-button SW 2개	200개	<실험#4> 인터럽트 5-1, 5-2, 5-3
실험 #5	13) RS-232 콘넥터(Male, Female) 1쌍	100쌍	<실험#5> 5-4. 시리얼 통신
실험 #6	14) SND-647ASR (애노드형, 4단 표시기) 2개 15) 74LS47(BCD TO 7-SEG. DECOD) 1개 16) 74LS138(COUNTER) 1개 17) PUSH-BUTTON SW 3개 18) TR 9012(PNP) 8개 19) 저항 3 k□ 8개 20) 저항 69□ 8개	200개 100개 100개 300개 800개 800개 800개	<실험#6> 6-3. 시계제작
기타 공용	- 단선 (0.3Ø) - 단선 (0.5Ø) - 인두(SY-2130 DP) - 핀셋 - 드라이버 (-자) - 드라이버 (+자) - 망치 - 라인트레이서(키트)	1롤 1롤 5개 10개 10개 10개 2개 2대	분실 대비/추가